|  |
| --- |
| 南昌市第一医院安保设备技术要求 |
| 序号 | 产品名称 | 产品参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 警用头盔 | 壳体材料：ABS标志：警徽、保安徽、武警徽、城管徽可选，字样默认为警察字样，可根据要求定做字样材料为银色反光膜。横条的材料颜色和文字相同。颜色选择：黑色。内部：皮革内衬净量：0.68kg**需提供产品检测报告。** | 30 | 个 |
| 2 | 防刺背心带钢板 | 1.外形样式：背心式，肩、腰部采用尼龙搭扣搭接，可调节肩、腰部尺寸。2.其防刺层结构采用0.5mm厚钢板搭接制作。 3.防刺层外部包覆5mm泡沫片，内部包覆2层共10mm厚泡沫片。 4.防护面积：0.32㎡5.可提供公安部检测报告，执行标准:GA 68-2003**需提供产品检测报告。** | 30 | 个 |
| 3 | 防刺手套 | 警用防割手套严格按照《公安单警装备-防割手套制造与验收规范》制造生产。 防割手套采用不锈钢芯丝外包超高分子量聚乙烯纤维制成。在保证防割要求的条件下（耐切割系数不小于2.5），增强了手套的柔软度，加大了警员佩带使用时的舒适性。 警务人员与歹徒搏斗时可抓握对方刀具，防止手部受伤，佩带防割手套攀爬时可对手掌有效保护。 | 30 | 双 |
| 4 | 警用电棍 | 电压：6000KV输出电压：1.5V 灯泡型号：3WLED电流：≥2.5A 外形尺寸：16.5\*2.8cm\*3.0mm 重量：约200g 功能：高压电击、强光照明 充电：配充电线直充 具有先进的脉冲电击和强光LED照明功能,采用铝合金外壳制成，及高端的纳米高分子烤漆技术制作。内部采用进口元件组成的全封闭高压发生器。 | 10 | 根 |
| 5 | 对讲机 | 一、 公网对讲技术参数：1、重量：小于或等于235g ,方便携带。2、扬声器设计紧密：可防止沙土进入。3、定位：可掌握通话对讲机位置，防止丢失。4、通话组达大于或等于48个实现单呼组呼群呼功能。5、语音清晰，可设置通话权限高低。6、小于1.7英寸彩屏，数字全键盘，方便操作。7、支持电信/移动/联通流量卡8、支持全国范围内通话对讲9、支持公网全网互联互通10、信道容量：≥48个11、电池：≥6000MAH锂电池12、平均工作时间：≥10小时13、发射功率：≥５W14、信道间隔：12.5//25KHZ可转换15、防尘防水：IP67标准16、支持电信天翼对讲，高通硬件对讲机专用芯片：Q6085　Q8909，可精准定位，可4G/5G网络切换17、**要求能与现有公网对讲平台无缝对接兼容互通(提供制造商产商针对此项目加盖公章的接入承诺函原件。）18、产品需提供无线电管理局核发有效内的设备型号核准证。19、国家相关检测机构合格产品质量检测报告** | 12 | 台 |
| 6 | 警用手电筒 | 外形尺寸：ϕ 26✕150（mm）电池容量：2200毫安灯泡使用寿命：10万小时亮度：250流明采用国产铝光杯，国产高亮灯珠，能使用日常执勤使用。持续高亮照明：5小时电池使用寿命：重复充电1000次。提供高亮度照明，前端有攻击头，具有攻击制痛，制服作用，防水、抗压、抗衰。**需提供产品检测报告。** | 6 | 根 |
| 7 | 塑料甩棍 | 采用复合PE改性材料压注加工而成，韧性好，使用寿命长等特点。 长度：1600mm平均直径：30mm 质量：小于1500g 外观：黑色，表面均匀光滑无毛刺，无毒无味对人体皮肤无伤害，永不褪色，棍体两端套有橡胶套，且不易脱落。 | 10 | 根 |
| 8 | 钢制甩棍 | 尺寸：收缩长度200mm；重量：350g；展开长度：530mm；材质：不锈钢管；握把直径：Φ28mm。执行标准：《GA886-2010 公安单警装备警用伸缩警棍》**需提供产品检测报告。** | 6 | 根 |
| 9 | 木棍 | 采用复合PE改性材料压注加工而成，韧性好，使用寿命长等特点。 长度：1600mm平均直径：30mm 质量：小于1500g 外观：黑色，表面均匀光滑无毛刺，无毒无味对人体皮肤无伤害，永不褪色，棍体两端套有橡胶套，且不易脱落。**需提供产品检测报告。** | 30 | 根 |
| 10 | 铁棍 | 定制 | 20 | 根 |
| 11 | 狼牙棒 | 材质：橡胶 颜色：黑色 长度：47cm | 20 | 根 |
| 12 | 现场记录仪 | 1.★录像、拍照功能：产品采用高清晰CMOS镜头，动态成像质量稳定，可实现持续录像、高清拍照功能；录像分辨率为：Full HD：支持2560×1080@30帧/秒，1920\*1080@30帧/秒（1080P）、1440\*1080@30帧/秒（1080i）、1280\*720@30/60帧/秒（720P）。2.★拍照图像像素≥3300万（7680\*4320）。3.★LED补偿灯及红外夜视拍摄功能：当工作照度不足或全黑状态下，可自动或手动开启，实现夜间还能拍摄到清晰的画面；红外夜视距离≥15米。4.★内置≥3500mAh大容量锂电池，电池不可拆卸，应支持长达9小时以上连续摄录。5.具有重要视频标记功能：在拍摄过程中，按下功能键给视频打上标记，可区别视频的重要程度。6.★超大水平广角：支持≥130超大广角拍摄，拒绝拍录死角。7.★应支持AV OUT 视频输出、AV IN视频输入功能（外接摄像头）、HDMI高清输出功能；8.具有内置摄像定位技术，自动锁定及定焦所拍摄对象，实现所拍即所见；9.支持一键开机即录功能，迅速进入录像状态，不错失任何重要画面。10.时间同步校对功能：产品与安装专门管理软件的上位机连接成功后，会与该上位机进行时间同步校对，确保时间记录的精确，减少执法争执；11.安全保密的文件分级管理功能：使用者只有通过专门管理软件才能实现本机与计算机的数据交换，并通过专门管理软件实现文件的分级管理，实现拍摄者与管理者分离，非授权人员无法通过普通权限管理软件对资料进行复制、删除，只能进行浏览；管理部门可以通过更高权限实现计算机对本机内部资料的读取、复制、删除等操作，保证拍摄资料的公正性；12.★本机回放功能：不小于2.0寸LCD高清彩色显示屏，可按时间等方式浏览、检索和回放本机存储的视音频、音频、照片等信息；13.对讲机肩咪功能：产品通过数据线可与市场上主流对讲机连接，实现肩咪功能，进行清晰的对讲通话；14.★支持移动侦测、摄像抓拍、循环录像、1-64倍数码变焦功能。 15.★GPS和北斗双模定位功能：可内置GPS/北斗双模定位模块，可在拍摄的照片或视频上叠加定位信息；并通过3G模块将现场拍摄的视音频资料实时传输到控制中心；支持轨迹回放功能。(可选配件)16.★支持预录功能、延录功能： ≥40S17.★支持智能遥控功能，支持安卓和IOS苹果系统APP应用，可在手机APP上远程实时查看拍照和视频录像状态，并可实现遥控拍照、录像、录音、关机等操作。(可选配件)**18.需制造商出具参数确认函加盖公章原件。19.要求能与现有记录仪平台无缝对接兼容互通(提供制造商产商针对此项目加盖公章的接入承诺函原件。）** | 4 | 个 |
| 13 | 手持金属探测器 | 重量：332.0克 尺寸：407.0mm×83.2mm×42.8mm电源：标准9V电池电压：9V**需提供产品检测报告。** | 20 | 个 |
| 14 | 钢叉 | 材质：加厚不锈钢材料 钢管直径：下壁管35mm，上壁管27mm叉口直径：485mm 伸缩长度：2.06m 收缩长度：1.31m 重量：1.20kg | 6 | 根 |
| 15 | 盾牌 | 材料：透明进口PC材料高温成型 尺寸：90\*50cm 厚度：3.0mm/3.5mm 透光率：≥70% 质量：≤2.5kg**需提供产品检测报告。** | 12 | 个 |
| 16 | 伸缩式多功能抓捕器 | 材料：加厚型不锈钢材料工艺：三层焊接打磨工艺产品尺寸：活动扇梁最大开启距离：114.0mm 手持握杆直径：φ35mm**需提供产品检测报告。** | 6 | 个 |