磁共振维保参数一、机型及具体维保范围：1．设备信息：磁共振设备1台，品牌： GE ，型号： Singna HDXT 3.0。

2．维保费用包含内容：设备定期检查保养的费用；维修人员的工时费、差旅费；故障零备件配件费、运费、保险费等投标人应缴纳的所有费用。3．维保范围包含：GE3.0T磁共振成像系统整机（包含制冷机组、高压注射器）。电子部分包含（梯度柜、射频系统柜、计算机、扫描床、图像工作站），制冷部分（磁体、冷头、氦压缩机、氦管、水冷机组、吸附器），可移动线圈，及因设备故障维修不及时引起的液氦损耗等。

二、维保服务的具体要求1．响应时间：24小时＊365天有工程师接听，接到故障报修电话后，2小时内做出响应，工程师在12小时内到达现场进行维修；如诊断出需要更换零备件后，常规零备件到达医院的时间最长不超过48小时（仓库全年365天响应）。2．开机率：确保达到95%（按全年365天计算）低于95%，每停机一天顺延3天保修期。3．定期保养：每年提供4次高级保养，并提供保养报告单；定期的维护保养服务包括：设备的安全检查、影像质量检查、设备清洁保养、性能测试及校准、运行状态检查等。保养中需更换的损耗品由中标人免费提供。4．磁场均匀度影响图像质量时需做梯度匀场或者超导匀场及必要的图像校准，以提高图像诊断质量。

5、备件保障：确保提供的备件是与原设备型号一致的原厂备件，安装完毕后达到GE公司MRI设备运行标准