**层流床技术参数**

1. 洁净度效果：罩内整体百级≥ISO5 级（即医用一类空气环境）

2. 外型尺寸：2300＊1020＊2000（mm），误差±10mm 可根据门框净高、宽进 行现场调节，装有静音脚轮可在病房内外随意移动。

3. 空气洁净度预判断：可显示粒径在 0.3、0.5μm 的尘埃数量并实时预判断罩内洁净度。

4. 风机：全进口超静变速风机，双风机设计，单独控制（便于患者夜间休息），多挡调速，可控制噪音及风速，具有风机工作提示。

5. 控制系统：微电脑控制，液晶屏多界面显示。温度、湿度和空气污染的等级。

6. 有中效过滤器、初效过滤器、活性炭包、内部可视观察窗、可见过滤装置等。

7. 消毒床罩内沉降菌：≤1 个 CFU/平皿。

8. 噪音≤35-46dB（A）。

9. 具有 LED 防撞床头照明灯、紫外线杀菌灯，双轨道双围帘设计。配备高标准 输液挂钩四个，方便悬挂各种液体，方便护理 。

10. 床尾进风口初效过滤网为磁性吸附式，高密度尼龙网可反复清洗使用，含备用滤网。

11. 配有消毒、杀菌时间控置器，方便医护人员，紫外线 1小时强制关闭设计。

12. 具有国家药监局颁发的单人无菌室医疗器械注册证和医疗器械生产许可证。

13. 质保三年，合同签订后30日到货安装。