附件：

**等离子消毒机（吸顶式）**

1. 动态消毒（人机共存）

2、金属过滤器免更换

3、负离子清新净化空气

4、二层双高压等离子体高效、广谱杀菌

5、等离子体电场故障监测、风机故障报警

6、过滤网清洗自动提示功能

7、低噪音风机

8、循环风量：≥1500m3/h

9、适用体积：≤150m3

10、输入功率：≤165VA

11、消毒效果：≤106cfu/m3

12、自然菌杀灭率：94.33％

13、白色葡萄球菌杀灭率：99.99％

14、空气消毒的臭氧量：≤0.003 mg/m3

15、负离子释放量：≥6×106个/cm3

16、噪音：≤50db

17、质保三年、合同签订后30日到货安装