附件：

**回弹式眼压计技术参数**

1：回弹式眼压计为手持式设备，携带测量方便。

2：探针与患者角膜接触面积小。

3：可以自动退针的功能。

4：海量数据存储，内部存储≥2000例病例.

5：内置角度传感器，可卧式，立式两种测量姿势

6：测量范围：3mmhg-70mmhg

7：测量误差：3mmhg-25mmhg被测球内眼压误差不大于1.5mmhg

25mmhg-90mmhg被测眼球内压误差不大于2.5mmhg

8：工作距离：4mm－8mm

9：测量方法：手动测量:

10：显示方式：液晶屏显

11：数据输出：打印机打印输出

12：质保三年，合同签订后30日到货安装。