附件：

**治疗车技术参数**

**1、**车体由ABS与冷钢喷塑材料组成，板材厚度1.0mm，表面易清洗、擦拭、耐腐蚀；箱体冷钢材质；台面、抽屉、抽屉拉手、防撞脚、不要扶手、两只垃圾桶为ABS工程塑料材质；
**2、**台面：ABS面板注塑工艺成型，凹陷设计可防止物品滑落，台面配有304材质不锈钢护栏**（**要求加厚并固定，护栏包裹同色系并要求做的防腐蚀防锈），欧式护栏垫，台面上配透明软玻璃2块，以便替换用**；**
**3、**正面:两个抽面高118mm内空尺寸：508\*358\*108mm，抽屉内3\*3分隔片；
**4、**左侧：不要扶手；
**5、**右侧：上面要求不锈钢网篮内置一个网篮隔片，分别放下2L锐器盒和500ml手消；下面ABS双污物桶分色；
**6、**底部：车体四周安装有防撞装置；豪华万向静音轮，其中2只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯，防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活；
**7、**尺寸大小：长610mm、宽410mm、高920mm

**8、**质保三年，合同签订后30日到货安装