附件：

**等离子消毒机（移动式）**

1. 动态消毒（人机共存）
2. 初、中、高效（HEPA)三级过滤尘埃、除菌
3. 光触媒（Tio2）、活性碳抗菌除异味

负离子清新净化空气

1. 二层双高压等离子体高效、广谱杀菌
2. 等离子体电场强度监测
3. 过滤网清洗自动提示功能
4. 德国进口的低噪音风机
5. 微电脑智能控制，可选择、临时、自动二种工作模式
   1. 临时模式：临时消毒时选用，可调整消毒时间；
6. 定时模式：按设定的程控时间消毒，可设置6组工作时段。
7. 等离子体电场、风机故障报警
8. 红外线遥控控制
9. 具有电器安全检测报告
10. 质保三年、合同签订后30日到货安装

**主要技术参数**

|  |  |
| --- | --- |
| 规格型号  技术参数 | 移动式 |
| 1000型 |
| 电源 | AC220V,50Hz |
| 输入功率≤W | ≤200w |
| 适用体积≤m³ | ≤100 |
| 循环风量≥m³/h | ≥1000 |
| 消毒效果≤cfu/m³ | ≤13(提供省级疾控中心检测报告 |
| 自然菌杀灭率 | 99.48％(提供省级疾控中心检测报告 |
| 人工染菌杀灭率 | 99.96％(提供省级疾控中心检测报告 |
| 臭氧残留量（mg/m³） | ≤0.02 |
| 负离子发生量  （个/cm³） | 6×106 |
| 噪音≤db | ≤50 |