附件：

**裂隙灯技术参数（手持和便携式各1台）**

一、裂隙灯类型：上光源

二、照明系统：

1.光源：LED光源

2.照明亮度：≥450000Lux

3.滤镜：热吸收滤镜、灰滤镜、无赤光滤镜、蓝滤镜内置、预留1个滤镜空间

4.裂隙长度：1-14mm

5. 裂隙宽度：0-14mm

6.照明光旋转角度：≥90º

三、立体显微镜系统：

1.显微镜光路设计方式：伽利略式

2.目镜放大倍率：≥12.5屈光调整-8D～+8D

3.目镜瞳距调节范围：52-78mm

4.物镜焦距：105mm

5.物镜光轴角：13度

6.放大倍率：6.3\10\16\25\40五级放大

7.双目视野范围：5.1—32mm

四、可接悬臂式Goldmann压平式眼压计便于眼压检查

五、可接立体变焦透镜，物镜光轴角从13度小至4.5度，便于观察小瞳孔和近视眼

六、质保三年，合同签订后30日到货安装。