附件：

**非接触眼压计（进口）技术参数**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 技术指标 |
| 1 | |  | | --- | | 眼压测量范围 | | | 1mmHg至30mmHg/1mmHg至60mmHg（1mmHg精度），平均值显示：1mmHg/0.1mmHg精度可调 |
| 2 | 角膜厚度矫正眼压功能 | 输入角膜厚度校准眼压 |
| 3 | 追加测量 | 喷气时如患者眼皮遮挡，自动检测显示“Error”，并追加测量 |
| 4 | 人工晶体测量模式 | 人工晶体眼测量时可选择 |
| 5 | 操控方式 | 操纵杆，触控屏 |
| 6 | 对焦模式 | 3D自动对焦  自动模式：自动进行眼压测量  手动模式：良好对焦时，对焦框变成完整实框，按操作手柄按钮进行眼压测量 |
| 7 | 测量系统 | 光和压力双传感系统（不受海拔影响） |
| 8 | 颌托垂直移动 | 具备下额托，68mm |
| 9 | 打印机切纸方式 | 自动切纸 |
| 10 | 显示器 | ≥8.5寸WVGA彩色LED显示器，触摸屏 |
| 11 | 安全性 | 安全锁 |
| 12 | 数据传输方式 | USB（输入），RS232C（输出），LAN（输出） |
| 13 | 质保三年 | 合同签订后30日到货安装 |