床头柜参数

1、 规格：≥460×460×810mm （L×W×H）；

2、 采用全新 ABS 工程塑料，杜绝使用二手混合料；

3 、加厚板材，结实耐用；

4、 功能：隐藏式毛巾架、隐藏式杂物挂钩、餐桌板（托物板）、 抽屉、储物柜；

5、 储物柜内中间隔板可调节高度，灵活运用；

6、 弧线型柜门设计，美观大方；

7、 配≥2 寸尼龙丝扣轮，移动方便；

8、 整体 ABS 注塑成型，防潮防水，易清洁，可冲洗，适用于医院经常消毒 清洁的工作环境；颜色可选订；

9 、提供具有 CMA 或 CNAS 标识的第三方检测机构出具的环境标志产品认证检测报告，送检样品为床头柜材质，六邻苯含量≤0.1％；

10、质保三年