附件：

**病历车技术参数**

**1、**材质:车体由ABS工程塑料 ，病历车台面为ABS材质，耐磨、易清洁、四柱塑钢；  
**2、**正面:单排25格病历夹隔层，整体高度不变；有抽屉，抽面尺寸:290\*100mm\*内空:213\*312\*85mm；三折静音金锁导轨抽拉自如；有相应的标识序号（床号标识由个科室提交后续再确定），标识数字清晰、易于辨识；  
**3、**车体底部：豪华万向静音轮，其中两只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯。防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活；  
**4、**配有安全锁以确保病历夹资料安全；  
**5、**尺寸:长450mm宽410mm高约1050mm

**6、**质保三年，合同签订后30日到货安装