**附件1：**

**多体位治疗床技术参数**

数量：1张

1、五段位设计，各段位均可调节。

2、收滑轮踏板：产品能通过收滑轮踏板实现固定和移动功能的转换。

3、环形脚控开关，医生可在床体周围任意位置调整床体电机，方便操作治疗。

4、上臂支架升降可调：0～25cm，可平面旋转360°。

5、抗菌耐磨高弹力皮革，高阻燃性、抗菌、耐温、防划、床体弹力好、舒适。

6、设备采用直线电机和气动弹簧，能够在临床上使用更加安全。

7、支撑脚架：模具铸造成型，外观优美，坚固耐用。

8、床板安全工作载荷：≥170kg（患者135kg）。

9、床面规格：65(W)cm\*190(L)cm，长、宽偏差±5%。

10、升降高度：55cm～100cm。

11、头部段面调节角度：-60°～45°。

12、腿部段面最大调节角度：≥75°。

13、胸腰段面最大调节角度：≥120°。

14、配备紧急停止开关。

15、运行模式：间歇运行。

16、电源输入：a.c.220V 50 Hz。

17、质保期：三年。