附件：

**超低位电动综合手术床技术参数**

1. 手术床需要电动腰桥
2. 适合多角度截石位手术配合
3. 大角度头，脚倾斜功能，低台面设计，可配合3D手术使用
4. 超低位手术床最低台位500mm，留有充足的台面需求
5. 高配置床均具有蓄电功能，双控模式，遥控器不可用时候可另一模式。遥控器配两个
6. 油泵失效有备用模式，手术床长度≥2040mm，手术床宽度大于等于520mm。
7. 低配置手术床：满足基础手术需要功能
8. 基础配置：肩托，骨盆固定架一对，截石位架一对。