附件1:

**超低位电动综合手术床技术参数**

1、 手术床需要电动腰桥。

2、 适合多角度截石位手术配合。

3、 大角度头、脚倾斜功能，低台面设计，可配合腹腔镜3D手术使用。

4、 超低位手术床最低台位≤550mm，留有充足的台面需求。

5、 高配置床均具有蓄电功能，双控模式，遥控器不可用时候可用另一模式。遥控器配两个。

6、 油泵失效有备用模式。手术床长度≥2040 mm，手术床宽度≥520 mm。

7、 基础配置：肩托\*1、骨盆固定架一对、截石位架一对、头架\*1、托手架一对。

8、 五年内至少更换一次手术床电池。

9、 配置一年的一次性无菌地垫。

10、安装调试方案：安装后给予调试、安全测试等技术项目保证。

11、支持提供24小时设备技术服务。

12、技术培训：安装后24小时内进行培训。

13、安装人员配备：专业安装工程师。

14、安全措施：提出使用中出现事故及故障的应急预案。

15、如术中出现停机等问题，工程师2小时内响应12小时能到达现场。

16、质保五年

以上技术参数需提供生产厂家相应的证明材料（产品技术说明书或产品白皮书）