**附件1：**

**宫颈细胞学计算机辅助诊断人工智能系统技术参数**

1、玻片分析量：≥400张/日；

2、玻片扫描时间：≤5分钟/张；

3、排阴率：≥50%；

4、可以对图像进行多层扫描，分层显示，融合计算；

5、图像像素：≥1200万，可以将图像放大40倍而不影响判读；

6、按照TBS要求辅助病理医生诊断；

7、有耗材消耗的需配备配套耗材；