**附件1：**

**旋磨介入治疗仪（进口）技术参数**

1. 旋磨转速：0-200,000转/分
2. 具有低速≤60,000转/分和高速≤180,000转/分两种控制速度的转换键
3. 具有转速失常的自动体制控制显示
4. 拥有显示屏，随时显示转速以方便医生操作
5. 脚踏开关实现高低速切换，且有指示灯显示
6. 采用光纤测定推进器，保证转速测量准确性
7. 带有与气瓶连接的管路和控制阀门
8. 带有内置气压调节钮，可调节旋磨仪输出压力
9. 具有每次操作时间和总体操作时间的记时装置
10. 旋磨磨头需为黄铜材质，表面有镍涂层，远段覆盖微钻石
11. 采用压缩空气或氮气为动力