**附件1：**

**内镜基础设备一批技术参数**

1. 内镜诊疗车 数量：10

长≥65cm以上，宽≥50cm，高≥100cm，塑钢等不锈材料制作，四轮万向轮可移动，正面隐藏式副工作台，5层抽屉内有分格板，台面四周有围栏，治疗车两边各有金属挂篮≥2个，治疗车上层有翻盖分格盒组≥3组，透明可视物。

**（**二）内镜诊疗床 数量：10

规格：全长2150mm，全宽870mm，其中床板长1880mm，床板宽620mm，高低升降580 ~ 900mm，背部升降0 ~ 90°，膝部升降0 ~ 40°，倾斜调节-18°~ 18°。

1、安全工作载荷：220KG 。

2、背部升降系统：采用2根优质静音气弹簧控制，承重能力更强、更安全。

3、高低升降系统：采用进口油压缸，质量更稳定。

4、床板：采用厚度≥5mm抗倍特材质，可透X射线，强度更高，不变形，确保紧急情况下，抢救患者做心肺复苏时，更有安全性。

5、框架：采用优质冷轧光亮钢材，确保其平整性及材质刚性和韧性。

6、喷涂：增加磷化处理，涂附着力更强，保证钢材管子内部不生锈。

7、护栏：高强度6档金属折叠护栏，强度更好，患者更安全，同时便于转运患者。

8、角度计：床架两侧各有1个角度计，显示床体前后倾斜角度，便于临床特殊要求。

脚轮：采用台湾品牌的直径200mm中控静音脚轮，床四角都有脚轮控制系统，一脚制动，四轮同时固定，方便医护人员操作。

10、中心第五轮系统：床两侧都有控制踏杆，中心第五轮收起时即自由行进；使用时，即“直行”状态，克服运送过程中的惯性作用力，有效地控制前进方向，使运送过程更加安全。

11、托盘：床体下有一体式ABS材质托盘，可放置氧气瓶，使用方便，托盘能承重10Kg。

12、收藏架：配有输液架的收藏架。

13、床垫：床垫厚度≥70mm，患者平躺更舒适，采用面料表面防水处理，易于清洗，床垫上配有魔术贴，起到防滑作用，装有拉链，外部面料可水洗。

14、记录台：床尾配有记录台，台面可向前、后两面水平放置，可作为记录台或监护台使用。不用时可收纳放置，不占用空间。

15、床体四角配有防撞缓冲轮，通过狭窄通道时，床体起到防撞效果，保护床身作用。

16、病床两侧有附属吊架，可悬挂药剂袋、引流袋及污物袋。

17、抢救床前后均配有转运推行把手，不用时可隐藏，不占空间。