**附件1：**

**艾灸仪技术参数**

安全类型：I类，B型；

1. 红外光波长范围580nm～1050nm；
2. 具有防倾倒保护功能；

4、设备质保3年。

5、红外光治疗光功率输出最大10W，允差±2W；

6、红外光光疗档位1-3档可调；

7、光疗频率6档可调

8、艾灸加热温度100℃—160℃可调，允差±10℃，级差10℃；

9、工作时间1min-99min可调，级差1min，允差±60s，开机默认30min；

10、艾灸装置温度保护功能：设备具有两路独立的温度保护装置，当达到治疗温度时，第一路保护装置动作，切断加热输入。当第一路保护装置失效时，治疗温度超过60℃，第二路保护装置动作切断加热电源；

11、治疗温度不超过60℃；

12、工作噪音≤60dB(A)；

专机专用耗材参数

艾灸仪耗材：名称：灸垫

主要配料：艾绒

规格：（60±10）mm