**附件1：**

**全自动免疫组织化学染色机技术参数**

1、功能：能用于石蜡切片、冰冻切片、细胞涂片免疫组化染色

2、具备烤片、脱蜡、标记一抗、二抗等免疫组化全自动功能

3、通量：≥30片

4、染色时间：≤4小时

5、试剂加样量可调：50-300ul