附件1：

不锈钢推车和送药车技术参数

1. 五层推车：规格长950mm，宽450mm，高1400mm（包括轮子）。
2. 三层推车：规格长900mm，宽450mm，高850mm（包括轮子）。
3. 洁净区三层推车：规格长700mm，宽350mm，高700mm（包括轮子）。

4、送药车：规格长900mm，宽600mm，高230mm（离地面高度），边框高度200mm。

5、（1）整车均采用SUS304不锈钢≥1.0mm材质。

（2）三层和五层推车的层板设计，每块层板三面配304不锈钢围挡，台面与立柱连接处采用圆角焊接工艺，均匀光滑。

（3）三层不锈钢推车配四个3寸医用静音万向轮，五层不锈钢推车配四个4寸医用静音万向轮，对角刹车，负荷强度高，运转灵活，无噪音、耐磨，不脱胶、不粘毛发。

（4）不锈钢送药车主架扶手采用≥1.2mmSUS304不锈钢管材，底部配4个静音、耐磨工业承重轮。

6、数量：五层推车23辆，三层推车5辆，洁净区三层推车14辆，送药车3辆。

7、质保期5年，设备出现故障，在24小时内提供解决方案（设备维修时提供备用车），并提供承诺函。