**附件1：**

**止血仪技术参数**

**参数一(数量：两台)**

1、压力设定范围0-70kpa

2、初始充气时间≦69秒

3、时间设定范围：0-120分钟

4、压力稳定精度±3kpa

5、额定输入功率：40vA

6、电源：AC192-242V,50HZ

7、单通道或双通道、立式、通用型设备

8、质保期3年。

**参数二(数量：两台)**

1）设备自带专用提手柄，轻便易拿，适合于各类手术间以及门急诊急救手术

2）彩色液晶触摸屏：≥8.4英寸，SVGA LED背光LCD面，操作简单，安全智能，手术间任何角落能观察到设备设置数据

3）机身自带大小可调节金属可旋钮架夹，可安装在多规格输液架或者台车上

4）彩色液晶触屏操作，多种语言界面可供选择（包含中文），操作简单明确，适合多语言需求

5）每次开机时，机器自动执行自我诊断和自我校准，屏幕中文显示自检校准，中文字，确保手术安全

6）袖带放气时，有滑动延迟，防止操作时误触，确保手术安全，且可在液晶触屏上实时调节设置范围内任意放气压力及时间数据。

7）工作时间范围：1-240分钟，高精度精准设置确保各类时长手术

8）备用电池：内置锂电池，最长工作时间360分钟，且断电后仍能保持充气加压

9）LOP技术止血压力感应装置。

10）双袖带设计，可同时2个不同止血压力的手术部位

11）双端口设计，可监测袖带实时压力，保持压力精度±3mmHg

12）独特的扇形袖带设计，满足各种形态的四肢手术适合萝卜腿，肥胖病人13）袖带宽幅设计，宽度达到8-10CM，接触面积多，降低患者压力不适

13）质保期3年。