**附件1：**

#### 体重秤技术参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、主要功能部件参数** | | | | |
| **序号** | **功能** | **要求** | | |
| 1 | 测量功能 | 1、最大称量300公斤；  2、检定分度值：100g<200kg>200g；  3、自动量程转换；  4、批准等级：三级；  5、LCD显示屏，可左右转动180度；  6、重置、 自动关机、减震、脚轮、 除皮、过载保护、 发送、自动发送、 无线功能界面、 自动打印、 打印、 保持、 自动保持、 自动清除、 自动量程转换、 体质指数(BMI)、 预设除皮；  7、自带三边扶手、可折叠座椅；  8、单边缓冲坡道板，方便轮椅上下；  9、校准水平仪及四脚可调节螺钉；  10、一体化移动脚轮，方便移动； | | |
| 2 | 传感器分布 | 通过特有的数学函数公式进行计算，得出合理的传感器布局，以使计量数值更准确，无偏重； | | |
| 3 | 技术参数 | 1、    外形尺寸（宽\*高\*深）：910mm\*1100+10mm\*965mm  2、    秤板尺寸（宽\*高\*深）：800mm\*46+10mm\*850mm  3、    折叠椅：可折起，放下  4、    电源供电：9至12V=标准的  5、    工作环境温度：10℃至40℃  6、    校准水平仪 | | |
| 4 | 数据传输 | 1、有线数据输出，无需网络或蓝牙；  2、有线传输通过PC接口电缆seca451直接输出到医院电子病历(只适用于685r)； | | |
| **二、符合的规范：** | | | | |
| 1 | 《中华人民共和国计量法》准确度等级三级 | | |  |
| 2 | 《医疗器械质量管理体系》 | | |  |
| **三、配置清单：** | | | | |
| 1 | 红外线测温机 | | |  |
| **四、质保期：** | | | | |
| 1 | 三年 | |  | |