附件1：

食管动力学检查系统技术参数

高分辨测压电极技术要求：

（1）固态高分辨率环绕测压电极，电极表面光滑，无突起，患者顺应性高。

（2）测压通道采用电容式压力传感器，保证压力数据采集的快速、精准

（3）高分辨率食道测压电极：36组测压通道,每通道有12个环绕测压点，共432个测压点,直径4.2mm