**附件1：**

**硬性膀胱镜技术参数**

**一、膀胱镜技术参数**

1、视向角：0°（1根）；

2、配视向角：30°、70°（各1根）；

3、视场角:≥60°；

4、镜管直径：φ4.0mm；

5、光学镜的有效景深范围：3mm～50mm；

6、工作长度:≥300mm；

7、分辨率：≥8.34lp/mm(物距20 mm)；

8、导向器自锁装置,分体式；

9、全医用不锈钢；

10、镜鞘：F18、F21可选；

11、镜鞘长度：230mm；

12、钳子直径：φ2.4mm；

13、工作长度：410mm。

**二、配灌注泵1台**

灌注泵技术参数

1、电源：220V±10%，50HZ±1HZ；

2、输入功率： ≤50VA；

3、冲洗压力：10-80KPa可调；

4、最大流量： 1000ml/min（流速可调）；

5、工作模式： 压力/流量 数字可调；

6、工作条件： 环境温度 5～40℃。

**三、商务条款**

1.质保期1年，并提供承诺函；

2.仪器设备出现故障， 72小时内提供备用镜，并提供承诺函；

3.有培训回访方案，并提供承诺函。

**硬性膀胱镜配置请单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数 量** |
| 1 | 0°内窥镜 | 1支 |
| 2 | 30°内窥镜 | 1支 |
| 3 | 70°内窥镜 | 1支 |
| 4 | 镜鞘及闭孔器 | 2支 |
| 5 | 操作器 | 1支 |
| 6 | 软性活检钳 | 1把 |
| 7 | 软性异物钳 | 1把 |
| 8 | 单插管镜桥 | 1支 |
| 9 | 进水接头 | 1只 |
| 10 | 密封帽 | 10粒 |
| 11 | 清洗刷 | 1支 |
| 12 | 灌注泵 | 1台 |
| 13 | 硅胶管 | 1套 |
| 14 | 压力感应座 | 1个 |