**附件1：**

可视化生物力学眼压分析仪（进口）技术参数

1．采集速率 > 4000张/秒，扫描宽度 ≥ 8mm

2．非接触式测量

3．提供眼压结果

4．自动聚集拍摄

5．角膜图像实时观察

6．支持视频慢速回放

7．具备角膜厚度测量功能

8．可测量角膜最大变形幅度

9．可反馈角膜最大形变时的曲率，同时记录角膜回弹速率

10．可记录角膜在一个脉冲下的形变时间

11．集成或外置热敏打印机，检查结果可选

12．无需暗室，工作或待机安静，无噪音

13．圆锥筛查联机软件，并软件更新免费