**附件1：**

眼科诊断仪（进口）技术参数

1. 图像拍摄要求：免散瞳
2. 最小瞳孔要求：≤2.5mm
3. 最大成像角度：130°至170°之间
4. 具有拼图功能
5. 光源最少包含红光、绿光和蓝光
6. 具有红外成像功能
7. 具有自发荧光成像功能。自发荧光成像光源包括绿光和蓝光。
8. 屈光补偿范围：至少-15D至+15D