**附件1：**

**全自动智能蜡疗仪技术参数**

1. 工作环境: 符合电器工作环境标准要求
2. 电源:220V±10% 50Hz
3. 功率:1500W（融蜡箱） 1500W（蜡饼制作箱）
4. 容积:78升±10%（融蜡箱） 182升±10%（蜡饼制作箱）
5. 温控范围: 室温～80℃（安全限温）（融蜡箱）
6. 消毒温控: 92℃（安全限温）（融蜡箱）
7. 控温灵敏度: ±0.1℃
8. 放蜡时间: ≤5分钟
9. 出蜡方式: 每盘放蜡
10. 全自动蜡疗系统之重力式液体灌注软件能保持箱内整洁干净
11. 蜡饼均匀度: 小于±0.5℃
12. 制饼厚度: 标准饼厚度15mm（标准），可调
13. 制饼时间: 1-2小时内快速制作成蜡饼
14. 制饼方式: 常温急冷制饼
15. 显示界面: ≥8英寸大屏幕，温度、时间、控制温度实时显示
16. 其他提示: 多项故障报警并提示功能，工作状态提示功能
17. 数据智能: 多参数设置，自动控制24小时三时间工作段程控运行
18. 自动一键恢复出厂默认设置功能
19. 一键智能:融蜡箱：一键消毒功能
20. 放 蜡:一键出蜡
21. 蜡饼箱:一键急融、一键急冷功能
22. 清洗方式:蜡液一键清洗：一键自动进、出水清洗、或手动清洗洗功能
23. 防堵功能: 出蜡管防堵技术
24. 过滤方式: 重高密度过滤网过滤，隔水沉淀过滤，
25. 防臭技术: 特殊的处理技术，让融蜡做蜡饼不再容易发臭
26. 安全保护: 4重使用安全保护，保证24小时正常运转
27. 蜡饼盘数: ≥16盘
28. 蜡盘的尺寸: 450mm×300mm×32mm±10%
29. 外形尺寸（长×宽×高）: 640mm×625mm×1480mm±10%
30. 制作材料: 高标号304#，1mm厚度 全不锈钢制作
31. 加热材料: 高技术节能型加热材料 （外热式熔蜡方式）
32. 保温材料: 采用最新的环保保温材料，全密封包裹保温
33. 质保期3年。