**附件1：**

骨伤治疗仪（电磁场治疗仪）技术参数

1. 四路脉冲磁疗输出，可同时治疗多个患者或适用于多点部位治疗；
2. ≥7英寸彩色液晶触摸显示屏，显示直观；一键飞梭，操作简便；
3. 设备质保3年；
4. 磁疗具有四种治疗模式，对各种骨折进行针对性治疗，针对不同模式可显示磁力线及波形；
5. M1：促进骨折愈合，聚焦模式，方波磁场、固定10Hz治疗频率，强度50Gs-300Gs连续可调。
6. M2：消肿消炎镇痛（促进短骨愈合），聚焦模式，三角波磁场，固定100Hz治疗频率，强度50Gs-100Gs连续可调。
7. M3：促进骨折愈合，顺磁模式，三角波磁场，固定40Hz治疗频率，强度50Gs-240Gs连续可调。
8. M4：促进骨折愈合（有金属内固定），顺磁模式，方波、三角波磁场交替输出，固定80Hz治疗频率，强度50Gs-180Gs连续可调。
9. 万向磁疗耦合器，可根据部位大小自由调节磁疗头宽度，适用于全身各个部位的治疗；
10. 磁疗头具有磁场屏蔽功能，避免磁场对治疗部位以外产生影响；
11. 磁疗单向穿透深度为≥7cm，适用于石膏等外固定患者的治疗；
12. 特定动态脉冲磁场，不对金属内固定患者产生不良影响，不会形成涡流发热；
13. 治疗时间0~99min可调，默认为20min，治疗结束自动停止，声音提示。