**附件1：**

**等离子电切镜（含激光操作鞘）项目需求**

1、内窥镜镜子直径≤4mm，视向角≤12°，蓝宝石镜面，可耐受高温高压灭菌。

2、操作手柄，被动式操作，与内鞘卡扣式快速连接。

3、内鞘直径≤24FR，具有医用高绝缘陶瓷，具有360°进水孔。

4、外鞘直径≤26.5FR，具有进水通道、出水通道和阀门控制开关，具有360°回水孔，保持镜鞘出水口在任何位置都有最大出水量。

5、闭孔器为活动式，头端可弯曲，方便通过人体生理性弯曲。

6、配备激光操作手件，器械通道直径≥6FR。

7、配套环状手术电极与等离子连线分体式设计。

8、可以匹配我院现有等离子电切系统主机。

9、质保期3年。

10、配置清单：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **单位** | **数量** |
| 1 | 内窥镜 | 支 | 1 |
| 2 | 外 鞘 | 支 | 1 |
| 3 | 内 鞘 | 支 | 1 |
| 4 | 操作手件 | 个 | 1 |
| 5 | 闭孔器 | 个 | 1 |
| 6 | 消毒盒 | 个 | 1 |
| 7 | 等离子连线 | 根 | 1 |
| 8 | 激光操作手件 | 支 | 1 |