|  |  |
| --- | --- |
| **附件1：** | **308紫外线光疗仪项目招标需求** |
| **一** | **技术参数/服务需求** |
| 1 | 机器采用一体式推车式设计 |
| 2 | 受照面积：≥20c㎡±1c㎡ |
| 3 | 波长范围：308nm±2 |
| 4 | 采用氯化氙（XeCl）单一波长准分子光源 |
| 5 | 辐照强度范围≥50mW/c㎡ |
| 6 | 剂量设置范围：0~5000mJ/c㎡ |
| 7 | 内置强度检测功能，时刻监测机器强度 |
| 8 | 内置最小红斑量（MED）测试功能 |
| 9 | 内置用户信息管理，可以录入患者治疗信息 |
| 10 | 配置计时芯片，可以查看光源寿命 |
| 11 | 治疗手柄配有多种规格的遮光片，可以遮盖住正常皮肤 |
| **二** | **商务条款** |
| 1 | 付款方式：货物验收合格后一个月内支付合同总额的90%，余款10%在满三年付清；付款前供应商需提供相应金额发票。 |
| 2 | 质保期：三年 |
| 3 | 售后服务：签订合同后30日内到货1、供应商所投产品必须提供自通过最终验收合格、签署验收合格证书并办理移交手续之日起三年的质量保证期；2、在本项目承诺的免费质量保证期内实行“三包”服务。质保期内免费上门服务及技术支持，每年由维修工程师提供至少2次的上门维护保养工作； 3、质量保证期内中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责任。4、质量保证期期满后，中标供应商继续为采购人提供专业维修服务，由此发生的相关服务和备品备件费用由采购人承担；5、提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人通知维修后2小时内提出解决方案。若运用通讯工具不能解决问题，到现场进行维修的，必须在24小时之内到达现场予以解决；6、中标供应商的其它售后服务承诺属于本合同的一部分，如果有不同约定的，以服务水平和层级更高的为准。 |
| 4 | 验收时间：供应商提出验收申请日10个工作日内组织验收 |
| 5 | 验收内容：按照投标文件及合同内技术和商务要求进行履约 |
| 6 | 验收方法：一次性验收 |
| 7 | 验收标准：以投标文件及合同为验收标准 |
| **三** | **配置清单** | **数量** |
| 1 | 主机 | 1 |
| 2 | 光源 | 1 |
| 3 | 治疗手柄 | 1 |
| 4 | 治疗手柄遮光罩 | 1 |
| 5 | 护目镜 | 3 |
| 6 | 储存卡 | 1 |