附件：

**0-3岁婴幼儿全功能体检仪技术参数**

**1.**身长测量400mm-1100mm（液晶屏显示）

**2.**测量精度±1mm

**3.**体重范围0kg-60kg（压力传感器）

**4.**测量精度±10g

**5.**质保三年，合同签订后30日到货安装。