附件：

**污被车技术参数**

**1、**不锈钢材质   
**2、**内胆四周上下要加绳子固定，上面8根绳，下面4根，固定绳要结实，衔接处加强缝纫  
**3、**扶手只要1边，间距5cm左右  
**4、**长50㎝×宽70㎝×高90㎝

**5、**质保三年，合同签订后30日到货安装