**附件1：**

**产床技术参数**

1、床面长度及宽度：长度≥1920mm，宽度≥610mm

2、床面最低及最高高度≥790mm ~≥1040mm

3、背板折转角度：-5°~75°

4、座板上折角度：0°~15°

5、辅助台长度及宽度:长度≥700mm宽度≥610mm

6、辅助台外摆角度：0°~90°

7、搁手板外摆角度:≥90°（可向上折起作为护栏使用）

8、污水盆尺寸：≥468mmX338mmX125（可带排污软管）

9、电 源：AC220V 50Hz

10、具备上下升降，座板、背板的折转由脚踏开关控制器操纵，具有供妇产科分娩，妇科手术，诊断及检查，包括紧急剖腹产在内的多种医疗功能

配置清单：

1、腰部扶手1付 2、搁手板1付

3、搁腿架1付 4、污物盆1只

5、脚踏开关1只 6、承合器1付

7、防水垫1件