**附件1：**

**全自动染色封片一体机技术参数**

1、染色量：≥250张/h

2、玻片架装载量：≥10张

3、总站点：≥20个

4、试剂缸：数量≥15个；容量≥400ml

5、程序：≥20个

6、上载/下载站点：≥1个