|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **服务名称** | **技术参数** | **数量** | **单位** |
| 1 | 裸光纤链路租赁服务 | 提供一条东湖至青山湖院区（6公里）、一条东湖至红谷滩院区裸光纤（13公里）。 | 2 | 条 |
| 2 | 互联网企业专线 | 上下行速率对称专用链路（非共享线路），提供互联网IP地址不少于10个，从已有的核心互联网宽带IP地址中挪用。一条100M，一条200M。 | 2 | 条 |
| 3 | 病房Wi-Fi+互联网电视 | 1. 互联网接入服务：每个客房均采用FTTH（光纤到户）的方式接入百兆互联网宽带。

2、IPTV网络电视服务：为每间客房安装至少一台IPTV机顶盒提供电视节目，不低于150个直播频道，含所有主流央视频道、各卫视频道、江西频道等本地频道，满足地市用户观看需求。 3、Wi-Fi接入服务：客房使用FTTH网关实现安全无忧上网，手机通过WLAN搜索房间号连接Wi-Fi，输入统一的Wi-Fi密码，实现高速率上网。 | 407 | 间 |
| 4 | 医院弱电线路运维服务 | 提供东湖院区及青山湖院区楼层弱电线路检修维护、弱电井运维（弱电线路检修清理、防火防盗防水等安全巡检）等5\*8小时驻场服务。 | 1 | 人 |

**南昌市第一医院通信业务运营服务需求**