一次性使用中性电极板参数

1、成人中性电极板不带线双回路

2、儿童中性电极板不带线双回路

3、 一次性使用

4、供临床各型号高频电刀匹配使用(供配合使用线路),

作为高频工作电流的回路。

5、产品由单面复涤纶片(铝箔)、导电压敏胶、泡绵背衬、

防粘膜等组成